# Indicador de estado (LED)

La siguiente tabla describe los indicadores de estado del LED (4) de la herramienta eléctrica.

Indicador de estado (LED) (4) | Significado/causa | Solución
--- | --- | ---
Verde | Estado OK | –
Rojo parpadeante | La herramienta eléctrica está sobrecalentada y se desconecta. | Dejar enfriar la herramienta eléctrica. Si el indicador de estado (LED) se ilumina en verde, la herramienta eléctrica puede volver a conectarse.
Rojo encendido | La protección contra el retroceso o el rearranque o la protección contra la sobrecarga se ha disparado, la herramienta eléctrica se desconecta. | Desconectar y conectar de nuevo la herramienta eléctrica.