# Datos técnicos

Amoladora angular |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Potencia absorbida ‌nominal | W | 2000 | 2000
Potencia útil | W | 1400 | 1400
Velocidad nominal en vacíoA) | rpm | 10 500 | 9700
Margen de ajuste de velocidad | rpm | 2800–10 500 | 2400–9700
Máx. diámetro de disco abrasivo/diámetro de plato de lijar de goma | mm | 125 | 125
Rosca de husillo amolador |  | M 14 | M 14
Máx. longitud de rosca del husillo amolador | mm | 21 | 21
Preselección de velocidad |  | ● | ●
Electrónica constante |  | ● | ●
Protección contra sobrecarga |  | ● | ●
Protección contra rearranque |  | ● | ●
Arranque suave |  | ● | ●
Desconexión de retroceso |  | ● | ●
Freno de marcha por inercia |  | ● | ●
Desconexión de choque |  | ● | ●
Indicador de estado (LED) |  | ● | ●
PesoB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Clase de protección |  | / II | / II

A)

  Revoluciones nominales en vacío según la norma EN IEC 62841-2-3 para la selección de los útiles de inserción adecuados. Las revoluciones reales en vacío no deben superar las revoluciones nominales en vacío y, por tanto, son inferiores.

B)

  según la cubierta protectora utilizada ((11), (10), (12)) y la empuñadura adicional utilizada ((7), (8))

C)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.