# Funcionamento

- Não sobrecarregar demasiado a ferramenta elétrica, provocando uma paragem.

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

- Cuidado com ranhuras em paredes de suporte, ver a secção "Indicações sobre estática".

- Aperte a peça se esta não ficar segura apenas com o seu próprio peso.

- Após um trabalho com carga elevada, deverá permitir que a ferramenta elétrica funcione alguns minutos em vazio, para que o acessório possa arrefecer.

- Não utilizar a ferramenta elétrica com um suporte para rebarbadoras.

- Não tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que arrefeçam. Os discos tornam‑se extremamente quentes durante o trabalho.

Instruções de trabalho
Colocação em ‌funcionamento