# Dati tecnici

Smerigliatrice angolare |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Potenza assorbita nominale | W | 2000 | 2000
Potenza erogata | W | 1400 | 1400
Numero di giri a vuoto nominaleA) | giri/min | 10500 | 9700
Campo di regolazione del numero di giri | giri/min | 2800–10500 | 2400–9700
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 125 | 125
Filettatura del mandrino portamola |  | M 14 | M 14
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 21 | 21
Preselezione del numero di giri |  | ● | ●
Elettronica costante |  | ● | ●
Protezione contro il sovraccarico |  | ● | ●
Protezione contro il riavvio accidentale |  | ● | ●
Avviamento graduale |  | ● | ●
Disinserimento in caso di contraccolpo |  | ● | ●
Freno di arresto graduale |  | ● | ●
Disinserimento in caso di urto |  | ● | ●
Indicatore di stato (LED) |  | ● | ●
PesoB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Classe di protezione |  | / II | / II

A)

  Numero di giri nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Il numero di giri a vuoto effettivo non può superare il numero di giri a vuoto nominale ed è pertanto inferiore.

B)

  A seconda della cuffia di protezione ((11), (10), (12)) e dell’impugnatura supplementare utilizzate ((7), (8))

C)

  Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.