# Tehnilised andmed

Nurklihvmasin |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Nimisisendvõimsus | W | 2000 | 2000
Väljundvõimsus | W | 1400 | 1400
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min‒1 | 10500 | 9700
Pöörlemiskiiruse seadevahemik | min‒1 | 2800–10500 | 2400–9700
Lihvketta/kummist lihvtaldriku max läbimõõt | mm | 125 | 125
Lihvspindli keere |  | M 14 | M 14
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 21 | 21
Pöörlemiskiiruse eelvalik |  | ● | ●
Elektrooniline püsikiiruse hoidja |  | ● | ●
Ülekoormuskaitse |  | ● | ●
Taaskäivitumiskaitse |  | ● | ●
Sujuvkäivitus |  | ● | ●
Väljalülitumine tagasilöögi korral |  | ● | ●
Järelpöörlemispidur |  | ● | ●
Väljalülitumine kukkumise korral |  | ● | ●
Olekunäit (LED) |  | ● | ●
KaalB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Kaitseklass |  | / II | / II

A)

  EN IEC 62841-2-3 kohane arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus sobivate vahetatavate tööriistade valimiseks. Tegelik tühikäigupöörlemiskiirus ei tohi ületada arvutuslikku tühikäigupöörlemiskiirust ja on seetõttu madalam.

B)

  olenevalt kasutatavast kaitsekattest ((11), (10), (12)) ja kasutatavast lisakäepidemest ((7), (8))

C)

  Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.