# Технически данни

Ъглошлайф |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Номинална консумирана мощност | W | 2000 | 2000
Полезна мощност | W | 1400 | 1400
Разчетна скорост на въртене на празен ходA) | min–1 | 10500 | 9700
Диапазон на регулиране на скоростта на въртене | min–1 | 2800–10500 | 2400–9700
Макс. диаметър на шлифоващия диск/гумения работен плот | mm | 125 | 125
Присъединителна резба на вала |  | M 14 | M 14
Макс. дължина на резбата на вала | mm | 21 | 21
Предварителен избор на скоростта на въртене |  | ● | ●
Константна електроника |  | ● | ●
Предпазване от претоварване |  | ● | ●
Защита срещу повторно включване |  | ● | ●
Плавно включване |  | ● | ●
Изключване при обратен откат |  | ● | ●
Инерционна спирачка |  | ● | ●
Изключване при изпускане |  | ● | ●
Индикация за състоянието (LED) |  | ● | ●
ТеглоB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Клас на защита |  | / II | / II

A)

  Обороти на празен ход за оразмеряване съгласно EN IEC 62841-2-3 за избор на подходящи работни инструменти. Действителните обороти на празен ход не бива да превишават оборотите на празен ход за оразмеряване и съответно са по-ниски.

B)

  в зависимост от използвания предпазен кожух ((11), (10), (12)) и от използваната спомагателна ръкохватка ((7), (8))

C)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези данни могат да варират.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.