# რედუქტორის კორპუსის მობრუნება (იხ.გამ. E)

- ელექტროხელსაწყოთი ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისას გამორთეთ ელექტროკვების კაბელის შტეფსელი როზეტიდან.

რედუქტორის კორპუსი შეგიძლიათ მოატრიალოთ 90°. შედეგად ამომრთველი შეგიძლიათ გადაიყვანოთ უფრო მოხერხებულ პოზიციაში განსაკუთრებული სამუშაო პირობებისთვის, მაგ.: ცაცია მომხმარებლისთვის.

სრულად ამოხრახნეთ 4 ხრახნი (➊). ფრთხილად და კორპუსიდან მოხსნის გარეშე მოატრიალეთ რედუქტორის კორპუსი ახალ პოზიციაზე (➋). ისევ მოუჭირეთ 4 ჭანჭიკი (➌).