# Apgriezienu skaita iestatījums

Ar griešanās ātruma priekšizvēles pirkstratu (5) var iestatīt vēlamo griešanās ātrumu; tas iespējams arī elektroinstrumenta darbības laikā. Ieteicamās elektroinstrumenta griešanās ātruma vērtības ir sniegtas sekojošajā tabulā.

Materiāls | Lietojums | Nomaināmais darbinstruments | Pirkstrata stā‌vok‌lis
--- | --- | --- | ---
Metāls | Krāsas notīrīšana | Slīploksne | 2−3
Metāls | Apstrāde ar suku, rūsas noņemšana | Kausveida suka, slīploksne | 3
Nerūsējošais tērauds | Slīpēšana | Slīpripa/šķiedru slīpdisks | 4−6
Metāls | Rupjā slīpēšana | Slīpripa | 6
Metāls | Griešana | Griešanas disks | 6
Akmens | Griešana | Dimanta griešanas disks | 6

- Iestiprināmā piederuma pieļaujamajam griešanās ātrumam jābūt ne mazākam par elektroinstrumenta maksimālo norādīto griešanās ātrumu. Piederumi, kas griežas ātrāk, nekā pieļaujams, var salūzt un tikt mesti prom.

Pakāpe Griešanās ātruma regulēšanas | GWS 20-125 SB [min-1] | GWS 20-125 TSB [min-1]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10 500 | 9700

Norādītās griešanās ātruma priekšizvēles pakāpēm atbilstošās griešanās ātruma vērtības ir aptuvenas.