# Présélection de vitesse de rotation

La molette de présélection de vitesse (5) permet de sélectionner la vitesse de rotation nécessaire (même durant l’utilisation de l’outil). Le tableau ci-dessous indique les valeurs recommandées pour différentes applications.

Matériau | Application | Accessoire de travail | Position molette de présélection
--- | --- | --- | ---
Métal | Décapage de peinture | Disque abrasif | 2–3
Métal | Brossage, dérouillage | Meule boisseau, disque abrasif | 3
Acier inoxydable | Meulage | Meule/disque fibre | 4–6
Métal | Ébarbage | Meule | 6
Métal | Tronçonnage | Disque à tronçonner | 6
Pierre | Tronçonnage | Disque à tronçonner diamanté | 6

- La vitesse assignée de l’accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l’outil électrique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

Position présélection de vitesse | GWS 20-125 SB [tr/min-] | GWS 20-125 TSB [tr/min]
--- | --- | ---
1 | 2 800 | 2 400
2 | 4 300 | 3 800
3 | 5 800 | 5 300
4 | 7 400 | 6 700
5 | 8 900 | 8 200
6 | 10 500 | 9 700

Les valeurs indiquées pour chacune des vitesses sont des valeurs indicatives.