# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Лост за отклучување на заштитниот капак
(2) | Копче за блокирање на вретеното
(3) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(4) | Приказ за состојба (LED)
(5) | Копче за контрола на бројот на вртежи
(6) | Филтер за прав
(7) | Стандардна-дополнителна рачка (изолирана површина на рачката)A)
(8) | Дополнителна рачка за придушување на вибрациите (изолирана површина на рачката)
(9) | Капак за всисување за брусењеA)
(10) | Заштитен капак за брусење
(11) | Заштитен капак за сечењеA)
(12) | Поклопец за сечење
(13) | Лончеста плоча од тврд металA)
(14) | Брусна плочаA)
(15) | Плочеста четка (Ø 22,22 mm)A)
(16) | Плочеста четка (M 14)A)
(17) | Диск за сечењеA)
(18) | Дијамантски диск за сечењеA)
(19) | Затезна навртка
(20) | Брзозатезна навртка A)
(21) | Клуч со два отвори за затезната навртка
(22) | Рачка (изолирана површина на рачката)
(23) | Брусно вретено
(24) | Заштита за рацетеA)
(25) | Гумен брусен дискA)
(26) | Брусно сечилоA)
(27) | Тркалезна наврткаA)
(28) | Лончеста четкаA)
(29) | Конусна четкаA)
(30) | Дијамантска крунеста бургијаA)
(31) | Вилушкаст клучA)
(32) | Капак за всисување за сечење со лизгачки водилкиA)
(33) | Стезна прирабница
(34) | O-прстен

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.