# Pavaizduoti įrankio elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio įrankio schemos numerius.

(1) | Apsauginio gaubto atblokavimo svirtelė
(2) | Suklio fiksuojamasis klavišas
(3) | Įjungimo-išjungimo jungiklis
(4) | Būsenos indikatorius (LED)
(5) | Išankstinio sūkių nustatymo reguliatoriaus ratukas
(6) | Dulkių filtras
(7) | Standartinė papildoma rankena (izoliuotas rankenos paviršius)A)
(8) | Vibraciją slopinanti papildoma rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
(9) | Šlifavimui skirtas nusiurbimo gaubtasA)
(10) | Šlifavimui skirtas apsauginis gaubtas
(11) | Pjovimui skirtas apsauginis gaubtasA)
(12) | Pjovimui skirtas gaubtas
(13) | Kietlydinio lėkštinis diskasA)
(14) | Šlifavimo diskasA)
(15) | Diskinis šepetys (Ø 22,22 mm)A)
(16) | Diskinis šepetys (M 14)A)
(17) | Pjovimo diskasA)
(18) | Deimantinis pjovimo diskasA)
(19) | Prispaudžiamoji veržlė
(20) | Greitosios fiksacijos prispaudžiamoji veržlė A)
(21) | Ragelinis raktas prispaudžiamajai veržlei
(22) | Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
(23) | Šlifavimo suklys
(24) | Rankų apsaugaA)
(25) | Guminis lėkštinis šlifavimo diskasA)
(26) | Šlifavimo popieriaus lapelisA)
(27) | Apvalioji veržlėA)
(28) | Cilindrinis šepetysA)
(29) | Kūginis šepetysA)
(30) | Deimantinio gręžimo karūnaA)
(31) | Veržlinis raktasA)
(32) | Pjovimui skirtas nusiurbimo gaubtas su kreipiamosiomis pavažomisA)
(33) | Prispaudžiamoji jungė
(34) | „O“ formos žiedas

A)

  Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.