# Встановлення кількості обертів

За допомогою коліщатка для встановлення кількості обертів (5) можна встановлювати необхідну кількість обертів, також під час роботи. Дані, що містяться в нижчеподаній таблиці, – лише рекомендація.

Матеріал | Застосування | Робочий інструмент | Положення коліщатка
--- | --- | --- | ---
Метал | Знімання фарби | Шліфувальна шкурка | 2–3
Метал | Крацювання, видалення іржі | Чашкова щітка, абразивна шкурка | 3
Нержавіюча сталь | Шліфування | Шліфувальний круг/фібровий круг | 4–6
Метал | Обдирне шліфування | Шліфувальний круг | 6
Метал | Розрізання | Відрізний круг | 6
Каміння | Розрізання | Алмазний відрізний круг | 6

- Допустима кількість обертів приладдя повинна як мінімум відповідати максимальній кількості обертів, що зазначена на електроінструменті. Приладдя, що обертається швидше дозволеного, може зламатися і розлетітися.

Рівень вибору частоти обертів | GWS 20-125 SB [об/хв] | GWS 20-125 TSB [об/хв]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Наведені значення ступенів кількості обертів є орієнтовними.