# Forvalg af omdrejningstal

Med indstillingshjulet til forvalg af omdrejningstal (5) kan du også forvælge det nødvendige omdrejningstal under drift. Angivelserne i den efterfølgende tabel er anbefalede værdier.

Materiale | Anvendelse | Indsatsværktøj | Indstillingshjulets position
--- | --- | --- | ---
Metal | Fjerne farve | Slibeblad | 2–3
Metal | Børstning, rustfjernelse | Kopbørste, slibeblad | 3
Specialstål | Slibning | Slibeskive/fiberskive | 4–6
Metal | Skrubslibning | Slibeskive | 6
Metal | Skæring | Skæreskive | 6
Sten | Skæring | Diamantskæreskive | 6

- Tilbehørets mærkehastighed skal minimum svare til den maks. hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Tilbehør, der anvendes ved en højere hastighed end mærkehastigheden, kan gå i stykker og slynges af værktøjet.

Trin Forvalg af omdrejningstal | GWS 20-125 SB [o/min] | GWS 20-125 TSB [o/min]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

De angivne værdier for hastighedstrin er vejledende værdier.