# Dane techniczne

Szlifierka kątowa |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Moc nominalna | W | 2000 | 2000
Moc wyjściowa | W | 1400 | 1400
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min-1 | 10500 | 9700
Zakres regulacji prędkości obrotowej | min-1 | 2800–10500 | 2400–9700
Maks. średnica tarczy szlifierskiej/gumowego talerza szlifierskiego | mm | 125 | 125
Gwint wrzeciona szlifierki |  | M14 | M14
Maks. długość gwintu wrzeciona | mm | 21 | 21
Wstępny wybór prędkości obrotowej |  | ● | ●
System Constant Electronic |  | ● | ●
Wyłącznik przeciążeniowy |  | ● | ●
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem |  | ● | ●
System łagodnego rozruchu |  | ● | ●
Zabezpieczenie przed odrzutem |  | ● | ●
Hamulec wybiegowy |  | ● | ●
Wyłącznik uderzeniowy |  | ● | ●
Wskaźnik stanu (LED) |  | ● | ●
WagaB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Klasa ochrony |  | / II | / II

A)

  Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą EN IEC 62841-2-3 stosowana do wyboru odpowiednich narzędzi roboczych. Rzeczywista prędkość obrotowa nie może przekraczać nominalnej prędkości obrotowej bez obciążenia i dlatego jest niższa.

B)

  w zależności od stosowanej pokrywy ochronnej ((11), (10), (12)) oraz rękojeści dodatkowej ((7), (8))

C)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.