# Wstępny wybór prędkości obrotowej

Za pomocą pokrętła wstępnego wyboru prędkości obrotowej (5) można ustawić żądaną prędkość obrotową także podczas pracy urządzenia. Dane w następującej tabeli są wartościami zalecanymi.

Materiał | Zastosowanie | Narzędzie robocze | Pozycja pokrętła
--- | --- | --- | ---
Metal | Usuwanie powłok malarskich | Papier ścierny | 2−3
Metal | Szczotkowanie, odrdzewianie | Szczotka garnkowa, papier ścierny | 3
Stal szlachetna | Szlifowanie | Tarcza szlifierska / listkowa tarcza szlifierska | 4−6
Metal | Szlifowanie (ścieranie) | Tarcza szlifierska | 6
Metal | Cięcie | Tarcza tnąca | 6
Kamień | Cięcie | Diamentowa tarcza tnąca | 6

- Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzędzia roboczego musi być co najmniej równa podanej na elektronarzędziu prędkości maksymalnej. Narzędzia robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczalna prędkością, mogą pęknąć, a ich fragmenty odprysnąć.

Zakres wstępnego wyboru prędkości obrotowej | GWS 20-125 SB [min–1] | GWS 20-125 TSB [min–1]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Podane wartości stopni prędkości obrotowej są wartościami orientacyjnymi.