# Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Puissance absorbée nominale | W | 2 000 | 2 000
Puissance débitée | W | 1 400 | 1 400
Régime à vide assignéA) | tr/min | 10 500 | 9 700
Plage de réglage de vitesses de rotation | tr/min | 2 800–10 500 | 2 400–9 700
Diamètre max. du disque/plateau support caoutchouc | mm | 125 | 125
Filetage de la broche d’entraînement |  | M 14 | M 14
Longueur de filetage max. de la broche | mm | 21 | 21
Présélection de vitesse de rotation |  | ● | ●
Constante électronique |  | ● | ●
Protection contre les surcharges |  | ● | ●
Protection anti-redémarrage |  | ● | ●
Démarrage progressif |  | ● | ●
Arrêt en cas de rebond (KickBack Control) |  | ● | ●
Frein d’arrêt immédiat |  | ● | ●
Protection en cas de chute (Drop Control) |  | ● | ●
LED d’état |  | ● | ●
PoidsB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Classe de protection |  | / II | / II

A)

  Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour la sélection des accessoires adaptés. Le régime à vide réel ne doit pas dépasser le régime à vide assigné et est donc moins élevé.

B)

  selon le capot de protection utilisé ((11), (10), (12)) et la poignée supplémentaire utilisée ((7), (8))

C)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.