# თანაბარი ჩართვა

ელექტრონული თანაბარი ჩართვა ზღუდავს მგრეხ მომენტს გამორთვისას და უზრუნველყოფს ელექტროხელსაწყოს თანაბარ ჩართვას.

მითითება: თუ ელექტროხელსაწყო ჩართვისთანავე მუშაობს ბრუნების სრული რიცხვით, წყობიდან გამოსულია თანაბარი ჩართვის და უნებლიე ჩართვისგან დაცვა. ელექტროხელსაწყო დაუყოვნებლივ უნდა წაიღოთ ტექნიკური მომსახურების სახელოსნოში, მისამართბი იხ. განყოფილებაში „ტექნიკური მომსახურების სამსახური და კონსულტაციების გაწევა მომხმარებლებისთვის“.