# Technische gegevens

Haakse slijpmachine |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 2000 | 2000
Afgegeven vermogen | W | 1400 | 1400
Nominaal onbelast toerentalA) | min-1 | 10500 | 9700
Instelbereik toerental | min-1 | 2800–10500 | 2400–9700
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 125 | 125
Schroefdraad slijpas |  | M 14 | M 14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 21 | 21
Toerentalinstelling |  | ● | ●
Constant Electronic |  | ● | ●
Beveiliging tegen overbelasting |  | ● | ●
Nulspanningsbeveiliging |  | ● | ●
Zachte aanloop |  | ● | ●
Terugslaguitschakeling |  | ● | ●
Uitlooprem |  | ● | ●
Valuitschakeling |  | ● | ●
Toestandsaanduiding (LED) |  | ● | ●
GewichtB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Isolatieklasse |  | / II | / II

A)

  Nominaal onbelast toerental conform EN IEC 62841-2-3 voor het kiezen van de juiste accessoires. Het daadwerkelijke onbelaste toerental mag het nominale onbelaste toerental niet overschrijden en is daarom lager.

B)

  afhankelijk van de gebruikte beschermkap ((11), (10), (12)) en van de gebruikte extra handgreep ((7), (8))

C)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.