# Technické údaje

Uhlová brúska |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Číslo položky |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Menovitý príkon | W | 2 000 | 2 000
Výkon | W | 1 400 | 1 400
Menovité voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 10 500 | 9 700
Rozsah nastavenia otáčok | ot/min | 2 800–10 500 | 2 400–9 700
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 125 | 125
Závit brúsneho vretena |  | M 14 | M 14
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 21 | 21
Predvoľba otáčok |  | ● | ●
Konštantná elektronika |  | ● | ●
Ochrana proti preťaženiu |  | ● | ●
Ochrana pred opätovným spustením |  | ● | ●
Pozvoľný rozbeh |  | ● | ●
Vypnutie pri spätnom ráze |  | ● | ●
Dobehová brzda |  | ● | ●
Vypínanie pri náraze |  | ● | ●
Stavová indikácia (LED) |  | ● | ●
HmotnosťB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Trieda ochrany |  | / II | / II

A)

  Menovité voľnobežné otáčky podľa EN IEC 62841-2-3 pre výber vhodného pracovného nástroja. Skutočné voľnobežné otáčky nesmú prekročiť menovité voľnobežné otáčky a preto sú nižšie.

B)

  V závislosti od použitého ochranného krytu ((11), (10), (12)) a použitej prídavnej rukoväti ((7), (8))

C)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.