# Dados técnicos

Rebarbadora |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Potência nominal absorvida | W | 2000 | 2000
Potência útil | W | 1400 | 1400
Número de rotações em vazio nominalA) | r.p.m. | 10500 | 9700
Ajuste do número de rotações | r.p.m. | 2800–10500 | 2400–9700
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha | mm | 125 | 125
Rosca do veio de retificação |  | M 14 | M 14
Comprimento máx. da rosca do veio de retificação | mm | 21 | 21
Pré-seleção do número de rotações |  | ● | ●
Sistema de eletrónica constante (Constant Electronic) |  | ● | ●
Proteção contra sobrecarga |  | ● | ●
Proteção contra rearranque involuntário |  | ● | ●
Arranque suave |  | ● | ●
Desativação de contragolpe |  | ● | ●
Travão de inércia |  | ● | ●
Desligamento em caso de queda |  | ● | ●
Indicação do estado (LED) |  | ● | ●
PesoB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Classe de proteção |  | / II | / II

A)

  Número de rotações em vazio nominal segundo a norma EN IEC 62841-2-3 para a seleção das ferramentas de trabalho adequadas. O número de rotações em vazio efetivo não pode exceder o número de rotações em vazio nominal e é, por isso, menor.

B)

  Dependendo da tampa de proteção utilizada ((11), (10), (12)) e do punho adicional utilizado ((7), (8))

C)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.