# Techniniai duomenys

Kampinio šlifavimo mašina |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Nominali naudojamoji galia | W | 2000 | 2000
Atiduodamoji galia | W | 1400 | 1400
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min-1 | 10500 | 9700
Sūkių skaičiaus reguliavimo diapazonas | min-1 | 2800–10500 | 2400–9700
Maks. šlifavimo disko skersmuo/guminio lėkštinio šlifavimo disko skersmuo | mm | 125 | 125
Šlifavimo suklio sriegis |  | M 14 | M 14
Maks. šlifavimo suklio sriegio ilgis | mm | 21 | 21
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas |  | ● | ●
Elektroninis sūkių stabilizatorius |  | ● | ●
Apsauga nuo perkrovos |  | ● | ●
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo |  | ● | ●
Švelnus paleidimas |  | ● | ●
Apsauga nuo atatrankos užstrigus įrankiui |  | ● | ●
Inercinis stabdys |  | ● | ●
Išjungimo įtaisas, suveikiantis sutrenkus įrankį |  | ● | ●
Būsenos indikatorius (LED) |  | ● | ●
SvorisB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Apsaugos klasė |  | / II | / II

A)

  Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius pagal EN IEC 62841-2-3 tinkamiems darbo įrankiams parinkti. Faktinis tuščiosios eigos sūkių skaičius jokiu būdu neturi viršyti nominalaus tuščiosios eigos sūkių skaičiaus, todėl jis yra mažesnis.

B)

  priklausomai nuo naudojamo apsauginio gaubto ((11), (10), (12)) ir nuo naudojamos papildomos rankenos ((7), (8))

C)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.