# Date tehnice

Polizor unghiular |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Putere nominală | W | 2000 | 2000
Putere utilă | W | 1400 | 1400
Turaţie nominală în golA) | rot/min | 10500 | 9700
Domeniu de reglare a turaţiei | rot/min | 2800–10500 | 2400–9700
Diametru maxim discuri de şlefuire/Diametru maxim disc-suport din cauciuc | mm | 125 | 125
Filet arbore de polizat |  | M 14 | M 14
Lungime maximă filet arbore de polizat | mm | 21 | 21
Preselectare a turaţiei |  | ● | ●
Sistem electronic constant |  | ● | ●
Protecţie la suprasarcină |  | ● | ●
Protecţie la repornire |  | ● | ●
Pornire lentă |  | ● | ●
Deconectare în caz de recul |  | ● | ●
Frână de întrerupere |  | ● | ●
Dispozitiv de deconectare în caz de impact |  | ● | ●
Indicator de stare (LED) |  | ● | ●
GreutateB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Clasă de protecţie |  | / II | / II

A)

  Turaţie nominală în gol conform EN IEC 62841-2-3 cu accesoriile adecvate. Turaţia reală în gol nu trebuie să depăşească turaţia nominală în gol şi, de aceea, este mai mică.

B)

  în funcţie de capacul de protecţie utilizat ((11), (10), (12)) şi de mânerul auxiliar utilizat ((7), (8))

C)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.