# Izbira števila vrtljajev

S kolescem za izbiro števila vrtljajev (5) lahko želeno število vrtljajev izberete tudi med delovanjem. Podatki v spodnji razpredelnici so priporočene vrednosti.

Material | Uporaba | Nastavek | Položaj nastavitvenega kolesca
--- | --- | --- | ---
Kovina | Odstranjevanje barve | Brusilni list | 2−3
Kovina | Ščetkanje, odstranjevanje rje | Lončasta ščetka, brusilni list | 3
Nerjavno jeklo | Brušenje | Brusilna plošča/vlaknena brusilna plošča | 4−6
Kovina | Grobo brušenje | Brusilna plošča | 6
Kovina | Rezanje | Rezalna plošča | 6
Kamen | Rezanje | Diamantna rezalna plošča | 6

- Nazivna hitrost nastavka mora biti najmanj enaka najvišji hitrosti, ki je označena na električnem orodju. Nastavki, ki se vrtijo hitreje od svoje nazivne hitrosti, lahko počijo in se razletijo.

Stopnja izbire števila vrtljajev | GWS 20-125 SB [min–1] | GWS 20-125 TSB [min–1]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Navedene vrednosti stopenj števila vrtljajev so le informativne vrednosti.