# Kullanımına izin verilen taşlama uçları

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bütün taşlama uçlarını kullanabilirsiniz.

Kullanılan taşlama ucunun izin verilen devir sayası [dev/dak] veya çevre hızı [m/s] en azından aşağıdaki tabloda belirtilen değere uymalıdır.

Bu nedenle taşlama ucu etiketi üstünde bulunan izin verilen devir sayısına veya çevre hızına dikkat edin.

| maks. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | sn | d | α | [dev/dak] | [m/sn]
| 125 | 7,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80
| 125 | 4,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80
| 125 | – | – | – | – | 10500 | 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 10500 | 80
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 10500 10500 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80
| 83 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80
| 125 | 6 | 10 | 22,2 | > 0 | 10500 | 80