# Технички податоци

Аголна брусилка |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Номинална јачина | W | 2000 | 2000
Излезна моќност | W | 1400 | 1400
Номинален број на вртежи во празен одA) | min-1 | 10500 | 9700
Подрачје на подесување на бројот на вртежи | min-1 | 2800–10500 | 2400–9700
Макс. дијаметар на брусната плоча/гумениот брусен диск | mm | 125 | 125
Навој на вретеното за брусење |  | M 14 | M 14
Макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 21 | 21
Одредување на број на вртежи |  | ● | ●
Константна електроника |  | ● | ●
Заштита од преоптоварување |  | ● | ●
Заштита од рестартирање |  | ● | ●
Мек старт |  | ● | ●
Исклучување при повратен удар |  | ● | ●
Сопирачка за исфрлување од брзина |  | ● | ●
Исклучување при удар |  | ● | ●
Приказ за состојба (LED) |  | ● | ●
ТежинаB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Класа на заштита |  | / II | / II

A)

  Номинален број на вртежи во празен од според EN IEC 62841-2-3 за избирање соодветни алати за вметнување. Вистинскиот број на вртежи во празен од не смее да го надмине номиналниот број на вртежи во празен од и затоа е помал.

B)

  во зависност од користената заштитна хауба ((11), (10), (12)) и од користената дополнителна рачка ((7), (8))

C)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.