# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Koruyucu kapak çıkarma kolu
(2) | Mil kilitleme düğmesi
(3) | Açma/kapama şalteri
(4) | Durum göstergesi (LED)
(5) | Hız ön seçimi ayarlama düğmesi
(6) | Toz filtresi
(7) | Standart ilave tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)A)
(8) | Titreşim sönümleyici ilave tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(9) | Taşlama için toz emme kapağıA)
(10) | Taşlama için koruyucu kapak
(11) | Kesme için kullanılan koruyucu kapakA)
(12) | Kesme için kullanılan kapak
(13) | Sert metal çanak diskA)
(14) | Taşlama diskiA)
(15) | Diskli fırça (Çap 22,22 mm)A)
(16) | Diskli fırça (M 14)A)
(17) | Kesme diskiA)
(18) | Elmas kesme diskiA)
(19) | Germe somunu
(20) | Hızlı germe somunu A)
(21) | Germe somunu için iki pimli anahtar
(22) | Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(23) | Taşlama mili
(24) | El korumaA)
(25) | Kauçuk zımpara tablasıA)
(26) | Zımpara kağıdıA)
(27) | Yuvarlak başlı somunA)
(28) | Çanak fırçaA)
(29) | Konik fırçaA)
(30) | Elmas uçlarA)
(31) | Çatal anahtarA)
(32) | Kılavuz kızakla kesme işlerinde toz emme kapağıA)
(33) | Sıkma flanşı
(34) | O-ring

A)

  Bu aksesuarlar standart teslimat kapsamına dahil değildir.