# Műszaki adatok

Sarokcsiszoló |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 2000 | 2000
Leadott teljesítmény | W | 1400 | 1400
Méretezési üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 10500 | 9700
Fordulatszám-beállítási tartomány | perc-1 | 2800–10500 | 2400–9700
Max. csiszolótárcsa-átmérő/gumi csiszolótányér átmérő | mm | 125 | 125
A csiszolótengely menete |  | M 14 | M 14
A csiszolótengely menet max. hossza | mm | 21 | 21
A fordulatszám előválasztása |  | ● | ●
Konstans elektronika |  | ● | ●
Túlterhelés elleni védelem |  | ● | ●
Újraindulás elleni védelem |  | ● | ●
Lágyindítás |  | ● | ●
Visszarúgás elleni kikapcsolás |  | ● | ●
Kifutásfék |  | ● | ●
Ütközési kikapcsoló |  | ● | ●
Állapot kijelző (LED) |  | ● | ●
SúlyB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II

A)

  Névleges üresjárati fordulatszám az EN IEC 62841-2-3 szerint a megfelelő betétszerszámok kiválasztásához. A tényleges üresjárati fordulatszám nem lépheti túl a névleges üresjárati fordulatszámot, ezért alacsonyabb.

B)

  Az alkalmazásra kerülő védőbúrától ((11), (10), (12)) és az alkalmazásra kerülő pótfogantyútól ((7), (8)) függően

C)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.