# Допустимая шлифовальная оснастка

К применению допускаются все виды шлифовальной оснастки, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации.

Допустимое число оборотов [мин-1] или окружная скорость [м/с] применяемой шлифовальной оснастки должны по крайней мере соответствовать данным из следующей таблицы.

Соблюдайте допустимое число оборотов или окружную скорость, указанные на этикетке шлифовальной оснастки.

| макс. [мм] | [мм] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [об/мин] | [м/с]
| 125 | 7,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80
| 125 | 4,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80
| 125 | – | – | – | – | 10500 | 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 10500 | 80
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 10500 10500 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80
| 83 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80
| 125 | 6 | 10 | 22,2 | > 0 | 10500 | 80