# Предварителен избор на скоростта на въртене

С колелцето за регулиране за предварителен избор на оборотите (5) можете да изменяте скоростта на въртене съобразно конкретната дейност също и по време на работа. Стойностите в таблицата по-долу са препоръчителни.

Материал | Приложение | Работен инструмент | Позиция на колелото за регулиране
--- | --- | --- | ---
Метал | Премахване на боя | Шкурка | 2−3
Метал | Почистване с четка, премахване на ръжда | Чашковидна телена четка, шкурка | 3
Висококачествена стомана | Шлайфане | Шлифовъчен диск/фибродиск | 4−6
Метал | Грубо шлайфане | Шлифовъчен диск | 6
Метал | Рязане | Диск за рязане | 6
Камък | Рязане | Диамантен диск за рязане | 6

- Скоростта на въртене на работния инструмент трябва да е най-малкото равна на максималната скорост на въртене на електроинструмента. Работни инструменти, които се въртят по-бързо от предвиденото, могат да се разрушат и да се разлетят на парчета.

Степен предварителен избор на скоростта на въртене | GWS 20-125 SB [min-1] | GWS 20-125 TSB [min-1]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Посочените стойности на степента на скоростта на въртене са ориентировъчни.