# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Розблокувальний важіль для захисного кожуха
(2) | Кнопка фіксатора шпинделя
(3) | Вимикач
(4) | Індикатор стану (світлодіодний)
(5) | Коліщатко для встановлення кількості обертів
(6) | Пиловий фільтр
(7) | Стандартна додаткова рукоятка (з ізольованою поверхнею)A)
(8) | Додаткова рукоятка з гасінням вібрацій (з ізольованою поверхнею)
(9) | Захисний кожух для шліфуванняA)
(10) | Захисний кожух для шліфування
(11) | Захисний кожух для розрізанняA)
(12) | Кожух для різання
(13) | Твердосплавний чашковий дискA)
(14) | Шліфувальний кругA)
(15) | Дискова щітка (Ø 22,22 мм)A)
(16) | Дискова щітка (M 14)A)
(17) | Відрізний кругA)
(18) | Алмазний відрізний кругA)
(19) | Затискна гайка
(20) | Швидкозатискна гайка A)
(21) | Гайковий ключ з двома отворами
(22) | Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
(23) | Шліфувальний шпиндель
(24) | Захист для рукA)
(25) | Гумова опорна шліфувальна тарілкаA)
(26) | Шліфувальна шкуркаA)
(27) | Кругла гайкаA)
(28) | Чашкова щіткаA)
(29) | Конічна щіткаA)
(30) | Алмазна свердлильна коронкаA)
(31) | Вилковий гайковий ключA)
(32) | Витяжний ковпак для різання з люнетним супортомA)
(33) | Затискний фланець
(34) | Ущільнювальне кільце

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.