# ბრუნთა რიცხვის არჩევა

ბრუნების რიცხვი სამონტაჟო ბორბლის დახმარებით (5) შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ბრუნების საჭირო რიცხვი მუშა ინსტრუმენტზეც. მონაცემები შემდეგ ცხრილში სარეკომენდაციო მნიშვნელობებია.

მასალა | გამოყენება | სამუშაო იარაღი | პოზიციის დასაყენებელი რგოლი
--- | --- | --- | ---
ლითონი | საღებავის მოშორება | ზუმფარის ფურცელი | 2–3
ლითონი | მოფხეკა, ჟანგის მოშორება | ჯამისებრი ჯაგრისი, სახეხი ქაღალდი | 3
უჟანგავი ლითონი | ხეხვა | სახეხი დისკი/ფიბრული დისკი | 4–6
ლითონი | უხეში ხეხვა | სახეხი დისკი | 6
ლითონი | ჭრა | საჭრელი დისკი | 6
ქვა | ჭრა | ალმასის საჭრელი დისკი | 6

- აქსესუარების ნომინალური სიჩქარე, როგორც მინიმუმ უნდა უდრიდეს ელექტროხელსაწყოზე მითითებულ მაქსიმალურ სიჩქარეს. ნომინალურ სიჩქარეზე უფრო სწრაფად მომუშავე აქსესუარები შეიძლება გატყდეს და გაფრინდეს.

დონე ბრუნების რიცხვის არჩევა | GWS 20-125 SB [ბრ/წთ] | GWS 20-125 TSB [ბრ/წთ]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

ბრუნების რიცხვის დონეების მითითებული მნიშვნელობები საორიენტაციოა.