# البيانات الفنية

المجلخة الزاوية |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 2000 | 2000
قدرة الخرج | واط | 1400 | 1400
السرعة المقدرة بدون حملA) | لفة/دقيقة | 10500 | 9700
نطاق ضبط عدد اللفات | لفة/دقيقة | 2800–10500‏ | 2400–9700‏
أقصى قطر لقرص التجليخ/صحن التجليخ المطاطي | مم | 125 | 125
لولب محور دوران الجلاخة |  | M 14 | M 14
أقصى طول للولب محور دوران الجلاخة | مم | 21 | 21
ضبط عدد اللفات مسبقًا |  | ● | ●
المثبت الإلكتروني |  | ● | ●
خاصية الحماية من التحميل الزائد |  | ● | ●
واقية إعادة التشغيل |  | ● | ●
البدء بإدارة هادئة |  | ● | ●
خاصية الإيقاف بسبب الصدمات الارتدادية |  | ● | ●
مكبح إنهاء الدوران |  | ● | ●
وظيفة الفصل عند الارتطام |  | ● | ●
بيان الحالة (مؤشر الدايود) |  | ● | ●
الوزنB)C) | كجم | 2,3–2,7‏ | 2,3–2,7‏
فئة الحماية |  | / II | / II

A)

  عدد اللفات المقدر للدوران اللاحملي وفقًا للمواصفة EN IEC 62841-2-3 لاختيار أدوات الشغل المناسبة. لا يجوز أن يتخطى عدد اللفات اللاحملي الفعلي عدد اللفات اللاحملي المقدر وهذا السبب فهو أقل.

B)

  تبعًا لغطاء الوقاية المستخدم ((11), (10), (12)) والمقبض الإضافي المستخدم ((7), (8))

C)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.