# Predvoľba otáčok

Nastavovacím kolieskom predvoľby otáčok (5) môžete nastaviť potrebné otáčky aj počas prevádzky. Údaje v nasledujúcej tabuľke sú odporúčanými hodnotami.

Materiál | Použitie | Pracovný nástroj | Poloha nastavovacieho kolieska
--- | --- | --- | ---
Kov | Odstraňovanie farby | Brúsny list | 2–3
Kov | Brúsenie kefou, odstraňovanie hrdze | Miskovitá kefa, brúsny papier | 3
Nehrdzavejúca oceľ | Brúsenie | Brúsny kotúč/fíbrový kotúč | 4 − 6
Kov | Obrusovanie nahrubo | Brúsny kotúč | 6
Kov | Rezanie | Rezací kotúč | 6
Kameň | Rezanie | Diamantový rezací kotúč | 6

- Menovité otáčky príslušenstva musia byť minimálne rovnaké ako maximálne otáčky vyznačené na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, ako sú jeho menovité otáčky, sa môže zlomiť a rozletieť.

Stupeň predvoľby otáčok | GWS 20-125 SB [ot/min] | GWS 20-125 TSB [ot/min]
--- | --- | ---
1 | 2 800 | 2 400
2 | 4 300 | 3 800
3 | 5 800 | 5 300
4 | 7 400 | 6 700
5 | 8 900 | 8 200
6 | 10 500 | 9 700

Uvedené hodnoty stupňov otáčok sú orientačné.