# Teknik veriler

Taşlama makinesi |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Giriş gücü | W | 2000 | 2000
Çıkış gücü | W | 1400 | 1400
Nominal boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 10500 | 9700
Devir sayısı ayar alanı | dev/dak | 2800–10500 | 2400–9700
Maks. kesme diski çapı/lastik zımpara tablası çapı | mm | 125 | 125
Taşlama mili dişi |  | M 14 | M 14
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 21 | 21
Hız ön seçimi |  | ● | ●
Sabit elektronik sistemi |  | ● | ●
Aşırı zorlanma emniyeti |  | ● | ●
Yeniden başlatma emniyeti |  | ● | ●
Düşük devirli başlangıç |  | ● | ●
Sıkışma emniyeti |  | ● | ●
Boşta çalışma freni |  | ● | ●
Çarpma (darbe) kapatması |  | ● | ●
Durum göstergesi (LED) |  | ● | ●
AğırlıkB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Koruma sınıfı |  | / II | / II

A)

  Uygun aletlerin seçimi için EN IEC 62841-2-3'e göre boştaki devir sayısı. Gerçek boştaki devir sayısı nominal boştaki devir sayısını aşmamalıdır ve bu nedenle daha düşüktür.

B)

  Kullanılan koruyucu kapağa ((11), (10), (12)) ve kullanılan ilave tutamağa ((7), (8)) bağlı olarak

C)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.