# Kierrosluvun valinta

Kierrosluvun valintapyörällä (5) voit valita tarvittavan kierrosluvun myös moottorin käydessä. Seuraavan taulukon tiedot ovat suosituksia.

Materiaali | Käyttökohde | Käyttötarvike | Säätörenkaan asento
--- | --- | --- | ---
Metalli | Maalinpoisto | Hiomapyörö | 2–3
Metalli | Harjaus, ruosteenpoisto | Kuppiharja, hiomapyörö | 3
Ruostumaton teräs | Hionta | Hiomalaikka/kuitulaikka | 4–6
Metalli | Karkea hionta | Hiomalaikka | 6
Metalli | Katkaisu | Katkaisulaikka | 6
Kivi | Katkaisu | Timanttikatkaisulaikka | 6

- Käyttötarvikkeen nimelliskierrosnopeuden täytyy olla vähintään yhtä suuri kuin sähkötyökaluun merkitty maksimikierrosnopeus. Nimelliskierroslukua nopeammin pyörivät käyttötarvikkeet voivat murtua ja sinkoutua ympäriinsä.

Kierrosluvun valintaporras | GWS 20-125 SB [min-1] | GWS 20-125 TSB [min-1]
--- | --- | ---
1 | 2 800 | 2 400
2 | 4 300 | 3 800
3 | 5 800 | 5 300
4 | 7 400 | 6 700
5 | 8 900 | 8 200
6 | 10 500 | 9 700

Kierroslukuportaiden ilmoitetut arvot ovat suuntaa-antavia.