# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Sprostitvena ročica za zaščitni pokrov
(2) | Tipka za blokado vretena
(3) | Stikalo za vklop/izklop
(4) | Prikaz stanja (LED-dioda)
(5) | Kolesce za izbiro števila vrtljajev
(6) | Filter za prah
(7) | Standardni pomožni ročaj (izolirana oprijemalna površina)A)
(8) | Pomožni ročaj za blaženje tresljajev (izolirana oprijemalna površina)
(9) | Odsesovalni pokrov za brušenjeA)
(10) | Zaščitni pokrov za brušenje
(11) | Zaščitni pokrov za rezanjeA)
(12) | Pokrov za rezanje
(13) | Konveksna brusna plošča iz karbidne trdineA)
(14) | Brusilna ploščaA)
(15) | Kolutna ščetka (Ø 22,22 mm)A)
(16) | Kolutna ščetka (M 14)A)
(17) | Rezalna ploščaA)
(18) | Diamantna rezalna ploščaA)
(19) | Zatezna matica
(20) | Hitrozatezna matica A)
(21) | Dvostranski ključ za zatezno matico
(22) | Ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(23) | Brusno vreteno
(24) | Zaščita za rokoA)
(25) | Gumijasti brusni krožnikA)
(26) | Brusilni listA)
(27) | Okrogla maticaA)
(28) | Lončasta ščetkaA)
(29) | Stožčaste ščetkeA)
(30) | Diamantna vrtalna kronaA)
(31) | Viličasti ključA)
(32) | Odsesovalni pokrov za rezanje s pomičnimi vodiliA)
(33) | Vpenjalna prirobnica
(34) | Tesnilni obroček

A)

  Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.