# A fordulatszám előválasztása

A (5) fordulatszám előválasztó szabályozókerékkel a szükséges fordulatszámot üzem közben is ki lehet jelölni. Az alábbi táblázatban található adatok javasolt értékek.

Anyag | Alkalmazás | Betétszerszám | A szabályozókerék helyzete
--- | --- | --- | ---
Fém | Festék eltávolítása | Csiszolópapír | 2 − 3
Fém | Kefélés, rozsdátlanítás | Edénykefe, csiszolólap | 3
Rozsdamentes acél | Csiszolás | Csiszolótárcsa / rostszálas csiszolótárcsa | 4–6
Fém | Nagyoló csiszolás | Csiszolókorong | 6
Fém | Darabolás | Darabolótárcsa | 6
Kő | Darabolás | Gyémántszegmenses daraboló tárcsa | 6

- A betétszerszám megengedett fordulatszámának legalább akkorának kell lennie, mint az elektromos kéziszerszámon megadott legnagyobb fordulatszámnak. A megengedettnél gyorsabban forgó betétszerszámok széttörhetnek és kirepülhetnek.

Fokozat Fordulatszám előválasztás | GWS 20-125 SB [perc-1] | GWS 20-125 TSB [perc-1]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

A fordulatszám fokozatoknál megadott fordulatszámok tájékoztató értékek.