# სწრაფმოჭერი ქანჩი

სახეხი აღჭურვილობის შეცვლის გასამარტივებლად დამატებითი ხელსაწყოების გარეშე მომჭერი ხრახნის მაგივრად (19) შეიძლება იყოს გამოყენებული სწრაფმოსახსნელი ქანჩი (20).

- სწრაფმოჭერი ქანჩის გამოყენება (20) ნებადართულია მხოლოდ სახეხი ან საჭრელი დისკებისთვის.

გამოიყენეთ მხოლოდ გამართული სწრაფმოსახსნელი ქანჩი (20) დაზიანებების გარეშე.

მოჭრის დროს უზრუნველყავით, რომ სწრაფმოსახსნელი ქანჩის მარკირებული მხარე (20) არ იყოს მიმართული სახეხ დისკზე; ისარი უნდა იყოს მიმართული საინდექსო ნიშნულისკენ (35).

დააჭირეთ შპინდელის ფიქსაციის ღილაკს (2), რაც მოქცემთ სახეხი შპინდელის დარეგულირების შესაძლებლობას. სწრაფმოსახსნელი ქანჩის მოსაჭერად, მძლავრად მოატრიელეთ სახეხი დისკი საათის ისრის მიმართულებით.

სწრაფად დამაგრებული და დაუზიანებელი სწრაფმოსახსნელი ქანჩი შეგიძლიათ მოუშვით ხელით, რგოლის მოტრიალებით დაჭდევით საათის ისრის საწინააღმდეგოდ. არასოდეს არ მოუშვათ მოჭერილი სწრაფმოსახსნელი ქანჩი ბრტყელტუჩი, გამოიყენეთ ამისთვის ორხვრიანი გასაღები. დააყენეთ ორხვრიანი გასაღები სურათის შესაბამისად.