# Toestandsaanduiding (LED)

De volgende tabel beschrijft de toestandsaanduidingen van de LED's (4) op het elektrische gereedschap.

Toestandsaanduiding (LED) (4) | Betekenis/oorzaak | Oplossing
--- | --- | ---
Groen | Status OK | –
Rood knipperend | Elektrisch gereedschap is oververhit en schakelt uit. | Laat het elektrische gereedschap afkoelen. Als de toestandsaanduiding (LED) groen brandt, kan het elektrische gereedschap weer worden ingeschakeld.
Rood brandend | Terugslaguitschakeling of nulspanningsbeveiliging of overbelastingsbeveiliging is geactiveerd, het elektrische gereedschap schakelt uit. | Schakel het elektrische gereedschap uit en weer in.