# Hız ön seçimi

Devir sayısı ön seçimi ayarlama düğmesi (5) ile gerekli devir sayısını alet çalışırken de seçebilirsiniz. Aşağıdaki tablodaki veriler tavsiye edilen değerlerdir.

Malzeme | Uygulama | Uç | Ayarlama düğmesi pozisyonu
--- | --- | --- | ---
Metal | Boyaların kazınması | Zımpara kağıdı | 2–3
Metal | Fırçalama, pas kazıma | Çanak fırça, zımpara kağıdı | 3
Paslanmaz çelik | Taşlama | Taşlama diski/fiber disk | 4–6
Metal | Kazıyıcı taşlama | Taşlama diski | 6
Metal | Kesme | Kesme diski | 6
Taş | Kesme | Elmas kesme diski | 6

- Aksesuarın nominal hızı, en azından elektrikli el aletinde belirtilen maksimum hıza eşit olmalıdır. Nominal hızından daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve fırlayabilir.

Hız ön seçimi kademesi | GWS 20-125 SB [dev/dak] | GWS 20-125 TSB [dev/dak]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Devir sayısı kademelerine ilişkin belirtilen değerler referans değerlerdir.