# Předvolba otáček

Pomocí kolečka pro předvolbu otáček (5) můžete předvolit potřebné otáčky i během provozu. Údaje v následující tabulce jsou doporučené hodnoty.

Materiál | Použití | Nástroj | Poloha nastavovacího kolečka
--- | --- | --- | ---
Kov | Odstranění barev | Brusný papír | 2–3
Kov | Kartáčování, odrezování | Hrncový kartáč, brusný papír | 3
Ušlechtilá ocel | Broušení | Brusný kotouč / fíbrový kotouč | 4–6
Kov | Hrubování | Brusný kotouč | 6
Kov | Dělení | Dělicí kotouč | 6
Kámen | Dělení | Diamantový dělicí kotouč | 6

- Jmenovité otáčky příslušenství se musí minimálně rovnat maximálním otáčkám uvedeným na elektrickém nářadí. Příslušenství používané pro vyšší než jejich jmenovité otáčky může prasknout a rozpadnout se.

Stupeň předvolby otáček | GWS 20-125 SB [min−1] | GWS 20-125 TSB [min−1]
--- | --- | ---
1 | 2 800 | 2 400
2 | 4 300 | 3 800
3 | 5 800 | 5 300
4 | 7 400 | 6 700
5 | 8 900 | 8 200
6 | 10 500 | 9 700

Uvedené hodnoty stupně otáček jsou orientační hodnoty.