# Būsenos indikatorius (LED)

Žemiau esančioje lentelėje yra aprašyti ant elektrinio įrankio esantys būsenos indikatoriai (4).

Būsenos indikatorius (LED) (4) | Reikšmė/priežastis | Sprendimas
--- | --- | ---
Žalia | Būsena OK | –
Mirksi raudonai | Elektrinis įrankis perkaito ir išsijungė. | Palaukite, kol elektrinis įrankis atvės. Kai būsenos indikatorius (LED) pradeda šviesti žaliai, elektrinį įrankį vėl galima įjungti.
Šviečia raudonai | Suveikė apsauga nuo atatrankos užstrigus įrankiui arba apsauga nuo pakartotinio įsijungimo, elektrinis įrankis išsijungia. | Elektrinį įrankį išjunkite ir vėl įjunkite.