# Разрешени инструменти за шлифоване

Можете да използвате всички посочени в настоящото ръководство за експлоатация инструменти за шлифоване.

Допустимите обороти [min-1] респ. периферна скорост на [m/s] на използваните инструменти за шлифоване трябва да отговарят най-малко на данните от долната таблица.

Ето защо спазвайте допустимите обороти, респ. периферна скорост на етикета на инструмента за шлифоване.

| макс. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s]
| 125 | 7,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80
| 125 | 4,2 | – | 22,2 | – | 10500 | 80
| 125 | – | – | – | – | 10500 | 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 10500 | 80
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 10500 10500 | 80 80
| 125 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80
| 83 | – | – | M 14 | – | 10500 | 80
| 125 | 6 | 10 | 22,2 | > 0 | 10500 | 80