# Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

(1) | Odisťovacia páčka pre ochranný kryt
(2) | Aretačné tlačidlo vretena
(3) | Zapínač/vypínač
(4) | Stavová indikácia (LED)
(5) | Nastavovacie koliesko predvoľby otáčok
(6) | Prachový filter
(7) | Štandardná prídavná rukoväť (izolovaná úchopová plocha)A)
(8) | Prídavná rukoväť tlmiaca vibrácie (izolovaná úchopová plocha)
(9) | Odsávací kryt pri brúseníA)
(10) | Ochranný kryt pri brúsení
(11) | Ochranný kryt pri rezaníA)
(12) | Kryt pri rezaní
(13) | Miskovitý kotúč zo spekaného karbiduA)
(14) | Brúsny kotúčA)
(15) | Kotúčová kefa (Ø 22,22 mm)A)
(16) | Kotúčová kefa (M 14)A)
(17) | Rezací kotúčA)
(18) | Diamantový rezací kotúčA)
(19) | Upínacia matica
(20) | Rýchloupínacia matica A)
(21) | Kolíkový kľúč na upínaciu maticu
(22) | Rukoväť (izolovaná úchopová plocha)
(23) | Brúsne vreteno
(24) | Ochrana rúkA)
(25) | Gumený brúsny tanierA)
(26) | Brúsny listA)
(27) | Okrúhla maticaA)
(28) | Miskovitá kefaA)
(29) | Kužeľová kefaA)
(30) | Diamantová vŕtacia korunkaA)
(31) | Vidlicový kľúčA)
(32) | Odsávací kryt pri rezaní s vodiacimi saňamiA)
(33) | Upínacia príruba
(34) | O-krúžok

A)

  Toto príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky.