# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Kaitsekatte lukustuse vabastamishoob
(2) | Spindli lukustamisnupp
(3) | Sisse-/väljalüliti
(4) | Olekunäit (LED)
(5) | Pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderatas
(6) | Tolmufilter
(7) | Standardne lisakäepide (isoleeritud haardepind)A)
(8) | Vibratsiooni summutav lisakäepide (isoleeritud haardepind)
(9) | Väljaimemiskate lihvimiseksA)
(10) | Kaitsekate lihvimiseks
(11) | Kaitsekate lõikamiseksA)
(12) | Kate lõikamiseks
(13) | Kõvasulamist kaussketasA)
(14) | LihvketasA)
(15) | Ketashari (Ø 22,22 mm)A)
(16) | Ketashari (M 14)A)
(17) | LõikeketasA)
(18) | TeemantlõikeketasA)
(19) | Kinnitusmutter
(20) | Kiirkinnitusmutter A)
(21) | Kaheavavõti kinnitusmutri jaoks
(22) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(23) | Lihvspindel
(24) | KäekaitseA)
(25) | Kummist lihvtaldrikA)
(26) | LihvpaberA)
(27) | ÜmarmutterA)
(28) | KausshariA)
(29) | KoonushariA)
(30) | TeemantpuurkroonA)
(31) | HarkvõtiA)
(32) | Väljaimemiskate juhtkelguga lõikamiseksA)
(33) | Kinnitusäärik
(34) | O-rõngastihend

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.