# ტექნიკური მონაცემები

კუთხური სახეხი მანქანები |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
სასაქონლო ნომერი |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
ნომ. გამოყენებადი სიმძლავრე | ვტ | 2000 | 2000
სასარგებლო სიმძლავრე | ვტ | 1400 | 1400
უქმე სვლის ბრუნების ნომინალური რიცხვიA) | წთ-1 | 10500 | 9700
ბრუნთა სიხშირის რეგულირების დიაპაზონი | წთ-1 | 2800–10500 | 2400–9700
სახეხი დისკის/რეზინის საყრდენი თეფშის მაქს. დიამეტრი | მმ | 125 | 125
სახეხი შპინდელის კუთხვილი |  | M 14 | M 14
სახეხი შპინდელის კუთხვილის მაქს. სიგრძე | მმ | 21 | 21
ბრუნთა რიცხვის არჩევა |  | ● | ●
კონსტანტური ელექტრონიკა |  | ● | ●
დაცვა გადატვირთვისგან |  | ● | ●
განმეორებითი ჩართვისგან დაცვა |  | ● | ●
თანაბარი ჩართვა |  | ● | ●
გამორთვის სისტემა უკუდარტყმისას |  | ● | ●
გარბენის მუხრუჭი |  | ● | ●
დარტყმისას გამორთვა |  | ● | ●
მდგომარეობის ინდიკატორი (LED) |  | ● | ●
მასაB)C) | კგ | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
დაცვის კლასი |  | / II | / II

A)

  უქმე სვლის ბრუნების ნომინალური რიცხვი EN IEC 62841-2-3 შესაბამისი საშუალებების ასარჩევად. ბრუნების ფაქტიური რიცხვი უქმე სვლისას არ აღემატება ბრუნების ნომინალურ რიცხვს და ამიტომ დაბალია.

B)

  გამოყენებად დამცავ ტარზე ((11), (10), (12)) და დამატებით ტარზე დამოკიდებულად ((7), (8))

C)

  წონა კაბელების და ქსელის ჩანგლის გარეშე

პარამეტრები მითითებულია ნომინალური ძაბვისთვის [U] 230 ვ. ძაბვის სხვა მნიშველობების შემთხვევაში და ასევე ქვეყნისთვის სპეციფიურ შესრულებაში შესაძლებელია სხვა პარამეტრები.

მნიშვნელობები შეიძლება ვარირებდეს ნაწარმზე და გამოყენების ვარიანტზე და გარემო პირობებზე დამოკიდებულად. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.