# LED d’état

Le tableau qui suit indique la signification des états de la LED (4) de l’outil électroportatif.

LED d’état (4) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
Vert | État normal | –
Rouge clignotant | L’outil électroportatif s’est arrêté pour cause de surchauffe. | Laisser refroidir l’outil électroportatif.Dès que la LED s’allume à nouveau en vert, l’outil électroportatif peut être redémarré.
Rouge non clignotant | Entrée en action de l’arrêt prévention rebond (KickBack Control), de la protection anti-redémarrage ou de la protection contre les surcharges : l’outil s’arrête. | Arrêter et remettre en marche l’outil électroportatif.