# Tehnički podaci

Ugaona brusilica |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Nominalna ulazna snaga | W | 2000 | 2000
Izlazna snaga | W | 1400 | 1400
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 10500 | 9700
Opseg podešavanja broja obrtaja | min-1 | 2800–10500 | 2400–9700
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 125 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 21 | 21
Izbor broja obrtaja |  | ● | ●
Konstantna elektronika |  | ● | ●
Zaštita od preopterećenja |  | ● | ●
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ●
Lagani start |  | ● | ●
Povratno isključivanje |  | ● | ●
Inerciona kočnica |  | ● | ●
Isključivanje u slučaju udara |  | ● | ●
Prikaz stanja (LED) |  | ● | ●
TežinaB)C) | kg | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Klasa zaštite |  | / II | / II

A)

  Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu ne sme premašiti nominalni broj obrtaja u praznom hodu i stoga je manji.

B)

  u zavisnosti od zaštitne haube koju koristite ((11), (10), (12)) i dodatne drške koju koristite ((7), (8))

C)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.