# Технічні дані

Кутова шліфмашина |  | GWS 20-125 SB | GWS 20-125 TSB
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 GD5 0..‎ | ‎3 601 GD5 2..‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 2000 | 2000
Вихідна потужність | Вт | 1400 | 1400
Номінальна частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 10500 | 9700
Діапазон настроювання частоти обертів | об/хв | 2800–10500 | 2400–9700
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної тарілки | мм | 125 | 125
Різьба шліфувального шпинделя |  | M 14 | M 14
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 21 | 21
Встановлення кількості обертів |  | ● | ●
Електронний стабілізатор |  | ● | ●
Захист від перевантаження |  | ● | ●
Захист від повторного пуску |  | ● | ●
Плавний пуск |  | ● | ●
Вимкнення при сіпанні |  | ● | ●
Гальмо інерційного вибігу |  | ● | ●
Вимкнення системи протиударного відключення |  | ● | ●
Індикатор стану (світлодіодний) |  | ● | ●
ВагаB)C) | кг | 2,3–2,7 | 2,3–2,7
Клас захисту |  | / II | / II

A)

  Номінальна частота обертання на холостому ходу EN IEC 62841-2-3 для вибору відповідних інструментів. Фактична частота обертання холостого ходу не повинна перевищувати номінальну частоту обертання холостого ходу і тому є нижчою.

B)

  залежно від використовуваного захисного кожуха ((11), (10), (12)) та додаткової рукоятки ((7), (8))

C)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.