# Одредување на број на вртежи

Со вртливото копче за одредување на бројот на вртежи (5) можете да го изберете потребниот број на вртежи и за време на користењето на алатот. Податоците во приложената табела се препорачани вредности.

Материјал | Примена | Алат за вметнување | Позиција на копчето за подесување
--- | --- | --- | ---
Метал | Отстранување на боја | Брусно сечило | 2−3
Метал | Четкање, вадење 'рѓа | Лончести четки, лист за брусење | 3
Не'рѓосувачки челик | Брусење | Брусна плоча/влакнест диск | 4−6
Метал | Грубо брусење | Брусна плоча | 6
Метал | Сечење | Диск за сечење | 6
Камен | Сечење | Дијамантски диск за сечење | 6

- Утврдената брзина на дополнителната опрема мора да биде најмалку еднаква на максималната брзина означена на електричниот алат. Дополнителната опрема која работи побрзо од утврдената брзина може да експлодира и да се распрска насекаде.

Степен избор на вртежи | GWS 20-125 SB [min-1] | GWS 20-125 TSB [min-1]
--- | --- | ---
1 | 2800 | 2400
2 | 4300 | 3800
3 | 5800 | 5300
4 | 7400 | 6700
5 | 8900 | 8200
6 | 10500 | 9700

Зададените вредности за степенот на вртежи се референтни вредности.